**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ШЕФМОНТАЖЕ**

1. Ознакомление с проектной документацией и сверка её на соответствие техническим требованиям завода-изготовителя на данный вид оборудования (требования завода-изготовителя оборудования указаны в инструкции по монтажу оборудования)\*.
2. Выезд специалиста.
   * осмотр места размещения оборудования на соответствие требованиям инструкции по монтажу оборудования;
   * осмотр оборудования на наличие полной комплектности поставки и механических повреждений;
   * проверка наличия комплектности и качества элементов необходимых для монтажа оборудования (при их наличии на объекте на момент выезда);
   * составление графика выполнения работ;
   * рекомендации по производству монтажных работ.
3. Выезд специалиста;
   * осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ\*\*;
   * контроль качества выполняемых работ;
   * рекомендации и замечания по производству монтажных работ.
4. Выезд специалиста;
   * контроль качества выполненных работ;
   * составление акта сдачи-приемки работ.

\*- в ШМ не входит экспертиза и проверка расчетов проекта.

\*\*- контроль за ходом работ производится в моменты посещения объекта.