**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ШЕФМОНТАЖЕ**

1. Ознакомление с проектной документацией и сверка её на соответствие техническим требованиям завода-изготовителя на данный вид оборудования (требования завода-изготовителя оборудования указаны в инструкции по монтажу оборудования)\*.
2. Выезд специалиста.
	* осмотр места размещения оборудования на соответствие требованиям инструкции по монтажу оборудования;
	* осмотр оборудования на наличие полной комплектности поставки и механических повреждений;
	* проверка наличия комплектности и качества элементов необходимых для монтажа оборудования (при их наличии на объекте на момент выезда);
	* составление графика выполнения работ;
	* рекомендации по производству монтажных работ.
3. Выезд специалиста;
	* осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ\*\*;
	* контроль качества выполняемых работ;
	* рекомендации и замечания по производству монтажных работ.
4. Выезд специалиста;
	* контроль качества выполненных работ;
	* составление акта сдачи-приемки работ.

\*- в ШМ не входит экспертиза и проверка расчетов проекта.

\*\*- контроль за ходом работ производится в моменты посещения объекта.